แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.สล.สายเทศบาล 3 (ต่อเนื่อง)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ ท.1-01
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2558
 
คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง   ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นชอบกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  สายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง)  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  400 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.50  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลทอนหงส์)   ราคากลาง   198,000.-  บาท   (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)    ส่งมอบงานจ้างภายใน    ๖0   วัน    จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
	ลำดับที่
	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ
	จำนวน
	หน่วย
	ราคา/หน่วย
	ราคาทุน 
(บาท)
	Fn
	ราคาต่อหน่วย 
Fn
	ราคากลาง
	หมายเหตุ

	1.
	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม
	500
	ต.รม.
	1.44
	720
	1.3574
	1.95
	975
	

	2.
	งานทรายหยาบรองพื้น
	20
	ลบ.ม.
	295.89
	5,917.80
	1.3574
	401.64
	8,032.80
	

	3.
	งานไหล่ทางหินคลุก
	10
	ลบ.ม.
	626.12
	6,261.20
	1.3574
	849.89
	8,498.90
	

	4.
	งานคอนกรีต (240 Ksc)
	400
	ต.รม.
	327.03
	130,812
	1.3574
	443.91
	177,564
	

	5.
	ป้ายโครงการ  ขนาด  1.20 X 2.40  เมตร
	1
	ป้าย
	3,000
	3,000
	-
	3,000
	3,000
	

	
	
	รวมค่างาน
	
	
	รวมเป็นเงิน
	198,070.70
	

	
	
	คิดเป็นเงิน (ขอใช้)
	
	
	
	198,000
	

	
	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


(ลงชื่อ)..............................................

(ลงชื่อ)..............................................


(ลงชื่อ)..............................................
     (นายอนุชา  ธรรมชาติ)



(นายสุรพล   คงมนต์)

  
                       (นายอดุลย์  มะณี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
                กรรมการกำหนดราคากลาง

                            กรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
	1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80320

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  198,000.-  บาท
3. ลักษณะงาน
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง)  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ  0.50  เมตร   
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  2๓  มิถุนายน  255๘  เป็นเงิน  1๙๘,๐๐๐.-  บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงปริมาณงานและค่าขนส่งต่อหน่วย
6. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
7.1 นายอนุชา  ธรรมชาติ  
7.2 นายสุรพล  คงมนต์
7.3 นายอดุลย์  มะณี



(ลงชื่อ) .....................................................
(นายอนุชา  ธรรมชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) .....................................................
(นายสุรพล  คงมนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) .....................................................
(นายอดุลย์  มะณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการงานก่อสร้างถนน ค.สล.
1. งานทรายรองพื้นถนน ค.สล.
1.1 ค่าวัสดุจากแหล่ง




=
120

บาท/ลบ.ม.
1.2 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)


=
32.03

บาท/ลบ.ม.
1.3 ค่าขนส่ง (15 กม.)




=
25.74

บาท/ลบ.ม.




รวม



=
177.77

บาท/ลบ.ม.
14 ส่วนยุบตัว 177.77x1.40



=
248.87

บาท/ลบ.ม.
15 ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)

=
47.02

บาท/ลบ.ม.
16 ค่าใช้จ่ายรวม





=
295.89

บาท/ลบ.ม.
17 ค่างานต้นทุน





=
295.89

บาท/ลบ.ม.
2. งานไหล่ทางหินคลุก
2.1 ค่าวัสดุจากแหล่ง (รวมค่าตัก)



=
230

บาท/ลบ.ม.
2.2 ค่าขนส่ง (50 กม.)




=
84.54

บาท/ลบ.ม.



รวม



=
314.54

บาท/ลบ.ม.

2.3 ส่วนยุบตัว 314.54x1.75



=
550.44

บาท/ลบ.ม.
2.4 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)


=
75.68

บาท/ลบ.ม.
2.5 ค่าใช้จ่ายรวม




=
626.12

บาท/ลบ.ม.
2.6 ค่างานต้นทุน




=
626.12

บาท/ลบ.ม.

3. งานถนนคอนกรีต หนา 0.15 ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 PANEL SIZE 4.00 x 10.00 เมตร


3.1 ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000/28,000


=
5.35

บาท/ลบ.ม.


3.2 ค่าคอนกรีต+ค่าผสม 1,613.30+187.72

=
1,801.02
บาท/ลบ.ม.



คิดจากพื้นที่ 40 ต.รม.



3.3 ค่าติดตั้งเครื่องผสม 5.35x40



=
214

บาท/ลบ.ม.


3.4 ค่าคอนกรีต 6 ลบ.ม. @ 1,801.02


=
10,80612
บาท


3.5 ค่าขนส่ง 0.05 กม. 6x0.05x13024


=
3.97

บาท


3.6 ค่าเหล็กเสริม Wire Mesh 40 ต.รม. @ 25 ม.

=
1,000

บาท


3.7 ค่าแบบ 19.45 x 10




=
194.50

บาท


3.8 ค่า PAVER 12.41 x 40



=
496.40

บาท


3.9 ค่าบ่ม 7.74x40




=
309.60

บาท


3.10 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 14.16x4

=
56.64

บาท


3.11 ค่าใช้จ่ายรวม




=
13,081.20
บาท


3.12 ค่างานต้นทุน 13,081.23/40



=
327.03

บาท

(ลงชื่อ) .....................................................


(ลงชื่อ) .....................................................
          (นายอนุชา  ธรรมชาติ)




    (นายสุรพล  คงมนต์)
    ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


            กรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) .....................................................
(นายอดุลย์  มะณี)
    กรรมการกำหนดราคากลาง





































