รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV

  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2558
ลงวันที่   6  ตุลาคม  2557
----------------------------

คุณสมบัติทางเทคนิค

กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras  จำนวน  1  ระบบ  ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิดชนิด  IP Camera  ความละเอียด  Full  HD  1080P  พร้อมอุปกรณ์
2. เครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพความจุ  8.5TB  พร้อมโปรแกรมการจัดการกล้องวงจรปิด
3. จอแสดงภาพสี  LED  40”  พร้อมขาแขวน
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  1 KVA  สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ
5. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U  พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง  ปลั๊กไฟ
6. อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ
7. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
8. เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  850  KVA

9. อุปกรณ์ติดตั้ง
9.1 สายใยแก้วนำแสง  ขนาด  24  core

9.2 สายนำสัญญาณชนิด  UTP  ภายนอกอาคาร
9.3 ตู้พักกระจายกล้อง  (Service  Box)  พร้อมอุปกรณ์
9.4 ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร , การลัดวงจร และไฟกระโชก
9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.  กล้องวงจรปิด ชนิด IP Cameras ความละเอียด  Full HD 1080P พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  8  ชุด


    มีคุณลักษณะพื้นฐาน

   1.1 เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่

   1.2 สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

   1.3 มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า

   1.4 มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า  พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง  หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (lris) แบบอัตโนมัติได้

   1.5 สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ  สำหรับพื้นที่ทั่วไป  และ สำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่างกันได้  และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า

   1.6 มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป  หรือ  Full HD 1080p หรือดีกว่า

   1.7 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUK สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode)  และไม่มากกว่า  0.05 LUX  สำหรับการแสดงภาพขาวดำ  (Night Mode)  หรือดีกว่า

   1.8 มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back  Focus  เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ

   1.9 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)


   1.10 รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi  Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ

   1.11 ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า

   1.12 สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้

   1.13 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66  หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง  (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66  หรือดีกว่า

   1.14 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์  แบบ power Over  Ethernet  (PoE) ได้

   1.15 เลนส์เป็นชนิด Vari-focal Auto Iris สามารถปรับระยะได้ตั้งแต่ 3.0 – 8 mm.หรือดีกว่า

   1.16 มีระบบชดเชยแสงแบบ Backlight Compensation


   1.17 มีระบบช่วยลดสัญญาณรบกวนแบบ 3D –DNR


   1.18 มีระบบเพิ่มความสว่างภาพ Sens-up Control


   1.19 มีฟังชั่นปรับภาพไม่ให้ภาพเบลอหรือมัวในกรณีที่กล้องสั่นสะเทือน 

   1.20 สนับสนุน Network Protocol (IPV4/6-TCP/IP,UDP,HTTP,HTPPS,RTP,RTSP,DHCP,ICMP) (IPV4-FTP,SMTP,NTP,ARP,SNMPv1/v2/v3,DDNS) 

2.  เครื่องบันทึกภาพและโปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด


2.1 คุณลักษณะของเครื่องบันทึกภาพ (Network Video Recorder)

2.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง(Processor) ชนิด Intel Xeon 4C E3-1220v2 ดีกว่า ซึ่งทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า  จำนวน 1 หน่วย 
2.1.2 หน่วยประมวลผลกลางมี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 8MB หรือดีกว่า
2.1.3 มีหน่วยความจำแบบ DDR3 UDIMMs หรือดีกว่า โดยมีขนาดหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถรองรับการขยายรวมได้สูงสุดในภายหลัง ไม่น้อยกว่า 32 GB 
2.1.4 มีหน่วยควบคุมในการจัดการ RAID แบบ SATA หรือดีกว่า และสามารถรองรับการทำ RAID 0, 1  และ 10ได้เป็นอย่างน้อย
2.1.5 มีหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Hard Disk) แบบ Simple Swap SATA หรือดีกว่า ที่มีขนาด 3.5 นิ้ว ซึ่งมีขนาดความจุก่อนการ format ไม่น้อยกว่า 8.5TB  และสามารถรองรับการเพิ่มขยายในอนาคตรวมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
2.1.6 มีหน่วยอ่านเขียนข้อมูลแผ่นแบบ DVD drive หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
2.1.7 มีหน่วยควบคุมแสดงภาพ (Video Controller) ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB 
2.1.8  มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า ที่ติดตั้งลงในแผงวงจรหลัก (Module) จำนวนไม่น้อยกว่า  2 พอร์ต หรือดีกว่า  
2.1.9  มีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มขยาย (Expansion slots) แบบ PCI-E ไม่น้อยกว่า 4 slots หรือดีกว่า
2.1.10  ตัวเครื่องมีพอร์ตหรือช่องสัญญาณสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ดังต่อไปนี้ 
· พอร์ตอนุกรม ( Serial port แบบ 9 pin ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 port

· มีพอร์ต USB (USB 2.0) ด้านหลังจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ports

· มีพอร์ต USB (USB 2.0) ด้านหน้าจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ports

2.1.11 มีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไม่ต่ำกว่า 350 Watt. จำนวน 1 หน่วย หรือดีกว่า
2.1.12 มีระบบ Diagnostic LEDs หรือเทียบเท่า  เพื่อดูข้อผิดพลาดและวิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์ต่าง ๆภายในตัวเครื่องบันทึกภาพ
2.1.13 มีระบบการเตือนถึงความเป็นไปได้ในการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ล่วงหน้า Predictive Failure Analysis หรือเทียบเท่า สำหรับ Processor(s), Memory (s), Disk Drive และพัดลมได้เป็นอย่างน้อย
2.1.14 เครื่องบันทึกภาพ(Server)ที่เสนอ ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL และ VCCI (Class A) พร้อมทั้งมีเอกสารรับรองเป็นอย่างน้อย
2.1.15 ต้องมีการรับประกันแบบ On-site Service เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี แบบ 24 x 7
2.1.16 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ จากบริษัทผู้ผลิตหรือหรือบริษัทนำเข้า
2.1.17 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการ จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทนำเข้า
2.2 คุณลักษณะของโปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด
2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.2.1.1 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อระบบขนาดใหญ่ สามารถเพิ่มกล้องและเครื่องบันทึกภาพ(Recording Sever)ในอนาคต รวมทั้งการเข้าดูภาพ(User)ได้อย่างไม่จำกัด
2.2.1.2 โปรแกรมบริหารจัดการ ประกอบด้วย ส่วนการจัดการเครื่องบันทึกภาพ(Management Server) ส่วนสำหรับเครื่องบันทึกภาพ(Recording Sever)  ส่วนสำหรับดูภาพ(Live View Clients) และรองรับส่วนสำหรับวิเคราะห์ภาพ(Analytics Server)ในอนาคตได้เป็นอย่างน้อย
2.2.1.3 สามารถแยกการตั้งค่าความละเอียดของภาพสดและภาพการบันทึกได้อิสระต่อกัน
2.2.1.4 รองรับ Video Wall สามารถดูภาพได้หลายจอ เพื่อรองรับจำนวนกล้องที่เพิ่มขึ้นหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต
2.2.1.5 รองรับระบบเซิร์ฟเวอร์ทดแทน(Fail-over & Redundancy Server) ทำให้ดูภาพสดและภาพที่บันทึกได้ต่อเนื่อง
2.2.1.6 โปรแกรมสามารถทำงานพร้อมกันทั้งการบันทึก การดูภาพสด การย้อนดูภาพ และการวิเคราะห์ภาพ 

2.2.1.7 มีแผ่นที่อิเล็กทรอนิค (E-Map) แสดงการเตือนภัยแบบเรียลไทม์ สามารถแสดงภาพสดและภาพที่บันทึกได้
2.2.1.8 รองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมประตู อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
2.2.1.9 เป็นผลิตภัณฑ์โปรแกรมสากล  สามารถรองรับกล้องยี่ห้อสากล หลายยี่ห้อทั่วโลก และรองรับการทำงานผ่านมาตรฐาน ONVIF

2.2.1.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา
2.2.2 การบันทึกภาพ (Recording)

2.2.2.1 จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้ดีกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่นำเสนอ โดยรองรับมาตรฐานการบีบอัดภาพแบบ MJPEG, MPEG4, H.264, H.263 และ MPEGs สามารถเลือกบันทึกภาพจากแต่ละกล้องด้วยความละเอียดภาพ และอัตราการบันทึกต่างกันได้
2.2.2.2 รองรับมาตรฐานการบันทึกเสียงแบบ AAC,G726,G711 ( µ-law  )
2.2.2.3 รองรับบันทึกภาพและเสียงได้พร้อมกันเป็นไฟล์เดียวกัน
2.2.2.4 รองรับการจัดเก็บภาพวีดีโอผ่านเครือข่าย(Network)ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS, iSCSI, SAN, DAS  และ หน่วยเก็บข้อมูลอื่นๆ 
2.2.2.5 สามารถคำนวณการเก็บข้อมูลและแบรนด์วิทของกล้องให้เหมาะสมกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
2.2.2.6 สามารถตั้งค่าการบันทึกก่อนและหลังเหตุการณ์การได้ โดยตั้งค่าให้บันทึกก่อนเกิดเหตุการณ์ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที และ หลังเกิดเหตุการณ์ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที
2.2.2.7 สามารถบันทึกภาพแบบตารางเวลาและการบันทึกภาพโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ 
2.2.2.8 สามารถตั้งจำนวนวันที่บันทึกและระบบจะลบข้อมูลอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดจำนวนวัน
2.2.2.9 รองรับการทำงานการบันทึกข้อมูลระยะไกลแบบ FTP

2.2.3 การแสดงผลภาพสดและภาพย้อนหลัง
2.2.3.1 สามารถกำหนดมุมมองการดูภาพสดได้ด้วยตนเองและสามารถบันทึกจัดเก็บมุมมองนั้นได้
2.2.3.2 รองรับการดูภาพสดได้ไม่น้อยกว่า 110 กล้อง ใน 1 หน้าจอ
2.2.3.3 รองรับการดูภาพสดจากหลายเครื่องบันทึก ในหน้าจอเดียวกัน
2.2.3.4 สามารถตั้งค่าการดูภาพแบบMatrix โดยกำหนดขนาดและจำนวนกล้องได้ตั้งแต่ 1x1 ถึง 8x8

2.2.3.5 สนับสนุนการดูภาพผ่านหลายจอผ่านการ์ดแสดงผลของคอมพิวเตอร์
2.2.3.6 เมื่อมีเพิ่มจอแสดงผล ระบบจะตรวจเจออัตโนมัติ
2.2.3.7 สามารถแสดงภาพสดพร้อมกันในจอแสดงผลหลักและจอรอง
2.2.3.8 มีรายชื่อภาพในจอรองเพื่อง่ายในการดูภาพที่ไม่ซ้ำซ้อนกับจอแรก
2.2.3.9 รองรับการแสดงภาพแบบสลับวนเวียนไปมา (Camera Sequencing) ได้ทั้งจอหลักและจอรอง โดยสามารถตั้งเวลาสลับภาพได้
2.2.3.10 รองรับการค้นหาจากวันที่ เวลา และกล้องได้
2.2.3.11 รองรับการค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยภาพที่บันทึกตามเหตุการณ์ เช่นภาพที่บันทึกจากการตรวจจับภาพเคลื่อนไหว
2.2.3.12 สามารถขยายภาพวีดีโอที่บันทึกแล้วได้
2.2.3.13 ไฟล์ที่ได้จากการบันทึก สามารถดูได้ด้วยโปรแกรม Windows Media Player ,VLCเป็นอย่างน้อย
2.2.3.14 สามารถค้นหาตามภาพนิ่งที่บันทึกไว้โดยระบบการวิเคราะห์ภาพได้
2.2.3.15 สามารถเข้าดูภาพวีดีโอหรือภาพนิ่งที่บันทึก ได้ทั้งในระบบเครือข่าย (local)และนอกระบบเครือข่าย
2.2.4 การจัดการเหตุการณ์ แจ้งเตือน และเก็บประวัติการใช้งาน
2.2.4.1 สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ด้วยภาพกระพริบหรือการโชว์ภาพแบบ POP-UPและเสียงได้
2.2.4.2 เมื่อมีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่กำหนด โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนและเก็บประวัติเหตุการณ์ได้
2.2.4.3 เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ โปรแกรมสามารถบันทึกและแจ้งเตือนด้วยภาพสดได้
2.2.4.4 สามารถแจ้งเตือนกรณีสายสัญญาณขาดการเชื่อมต่อได้
2.2.4.5 สามารถเก็บประวัติการเข้าโปรแกรมของผู้ใช้งานได้
2.2.4.6 สามารถแจ้งเตือนกรณีอุปกรณ์จัดเก็บมีปัญหาหรือพื้นที่จัดเก็บเหลือน้อย
2.2.4.7 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่าใดๆทาง Email หรือ SMS
2.2.5 ระบบการตรวจสอบความล้มเหลวของระบบด้วยเซิร์ฟเวอร์ทดแทน(Redundant Server )

2.2.5.1 สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเซิร์ฟเวอร์เครื่องหลักล้มเหลวหรือไม่บันทึก
2.2.5.2 เซิร์ฟเวอร์ทดแทนหนึ่งตัวสามารถย้ายการบันทึกของกล้องจากเครื่องบันทึกภาพ(Recording Server)ใดๆที่มีปัญหา มายังเซิร์ฟเวอร์ทดแทนได้
2.2.5.3 รับการแจ้งเตือนจากเหตุการณ์ปัญหาต่างๆของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ
2.2.5.4 สามารถตรวจสอบการสื่อสาร ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องบันทึกภาพ(Recording Server)เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2.2.5.5 เซิร์ฟเวอร์ทดแทนสามารถทำงานแทนระบบหลักในเวลาอันรวดเร็ว
2.2.5.6 รองรับการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ทดแทนหลายเครื่องในระบบ
2.2.6 การดูภาพบนแผนที่และระบบการควบคุมกล้องชนิดหมุน ซ่าย ซูม ( PTZ )

2.2.6.1 รองรับการนำเขารูปภาพแผนที่ตามรูปแบบไฟล์ภาพมาตรฐาน JPG, PNG, GIF  และ BMP

2.2.6.2 รองรับแผนที่จาก Google สามารถค้นหา และบันทึกภาพแผนที่ได้
2.2.6.3 รองรับการจัดการแผนที่รูปแบบต้นไม้ (Hierarchical Tree Manner)

2.2.6.4 รองรับการแจ้งเตือนด้วยภาพกระพริบบนแผนที่
2.2.6.5 สามารถดูภาพสดบนแผนที่โดยการคลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์กล้องบนแผนที่
2.2.6.6 สามารถจัดการการแสดงผลภาพในพื้นที่ได้ และมีความง่ายต่อการตั้งค่าเพียงลากกล้องและวางบนแผนที่
2.2.6.7 มีฟังก์ชั่นการควบคุมกล้องชนิดหมุน ซ่าย ซูม ( PTZ )

2.2.6.8 รองรับอุปกรณ์ควบคุมกล้องชนิดหมุน ซ่าย ซูม (Joystick)

2.2.6.9 รองรับการตั้งแพนอัตโนมัติ & เลือกตระเวน
2.2.6.10  รองรับการตั้งค่าตำแหน่งที่ต้องการให้กล้องจับภาพได้ โดยหมุน ซ่าย หรือซูมในตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ (Presets)
3. จอแสดงภาพแอลอีดี 40" 
3.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
3.2 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ  40 นิ้ว
3.3 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
3.4 มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KV

4.1 ระบบสำรองไฟฟ้าสำรองขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA

4.2 สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
4.3 มีไฟLED แสดงสถานะ ดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, สำรองไฟ, ใช้งานเกินพิกัด
4.4 มีการแจ้งเตือนด้วยเสียง กรณีไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่มีประจุต่ำและใช้งานเกินพิกัด
4.5 มีระบบป้องกันไฟกระโชก การใช้งานเกินกำลัง การลัดวงจรและไฟกระชากได้เป็นอย่างน้อ
4.6 เต้ารับสำหรับต่อกับโหลด (AC Output) เป็นแบบ Universal สามารถเสียบได้ทั้งปลั๊กขากลมและขาแบนจำนวน  4 เต้ารับหรือมากกว่า
4.7 มี USB Port สำหรับใช้งานร่วมกับกับคอมพิวเตอร์
5. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19"Rack)  

5.1 เป็นตู้ขนาด 19 นิ้ว ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า 27U 
5.2 ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ทำจากเหล็กหนา 2 mm.
5.3 ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating

5.4 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว
6. อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ
6.1 เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีพอร์ต 100/1000Mbps SFP slots จำนวนไม่น้อยกว่า 20 และมีพอร์ต combo uplink (10/100/1000Mbps RJ-45 and 100/1000Mbps SFP slot) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
6.2 สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้
· IEEE 802.3 10Base-T

· IEEE 802.3u 100Base-TX/FX

· IEEE 802.3ab 1000Base-T

· IEEE 802.3z 1000Base-X
· IEEE 802.3ad Link Aggregation

· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

· IEEE 802.1p Priority​​​
· IEEE 802.1q Tag VLAN

· IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

6.3 มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 48 Gbps 
6.4 มีขนาด MAC Table ไม่น้อยกว่า 8190
6.5 รองรับ Jumbo Frames 9.6K Bytes  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการใช้เครือข่ายของการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่
6.6 มีหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 1390K Bytes หรือมากกว่า
6.7 สามารถทำ VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 1024 กลุ่ม
6.8 มี Priority Queues ไม่น้อยกว่า 4 Queues เพื่อสนับสนุนการทำ QoS  
6.9 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC Part15 Class A, CE  เป็นอย่างน้อย
6.10 สามารถรองรับการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายด้วยเทคนิค Port Mirror ได้
6.11 ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Power Redundancy และสนับสนุนการสำรองไฟฟ้า
6.12 สนับสนุน IGMP snooping, IGMP fast leave, IGMP ​filtering และ advanced MVR เพื่อรองรับ multimedia streaming
6.13 สนับสนุน Q-in-Q VLAN tag สามารถใช้งาน VLAN ข้ามระหว่าง WAN ของผู้ให้บริการได้
6.14 สนับสนุน SNMP power down trap การขาดการเชื่อมต่อที่เกิดจากระบบไฟฟ้า
6.15 สามารถดูสถานะและข้อมูลการเชื่อมต่อด้วยSFP เช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ระยะทาง กำลังไฟ 
6.16 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา
7. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ


7.1 มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T ที่รองรับการทำงานในแบบ PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af /at จำนวน 4 ช่อง พอร์ท Ethernet Uplink จำนวน 1 ช่อง และมีพอร์ท SFP module แบบ Single-mode  จำนวน 1 ช่อง 
7.2 รองรับ Mac Address จำนวน 2 K หรือมากกว่า
7.3 สนับสนุนมาตรฐาน IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-TX; IEEE802.3z 1000-SX/LX; IEEE802.3 X
7.4 สามารถสลับสาย UTP ไขว้/ตรง อัตโนมัติ (Auto MDI/MDI-X)
7.5 มีปุ่ม PoE Port Reset แต่ละพอร์ทเพื่อง่ายต่อการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด
7.6 สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail และWall mount ได้ 
7.7 กระแสไฟฟ้าแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟสำรองในแบบ Redundant Power

7.8 รองรับการป้องกันฟ้าผ่าสูงสุดที่ 4KV ตามมาตรฐาน IEC61000-4-5

7.9 รองรับการทำงานที่อุณหภูมิ (Storage)  -40 0C ถึง + 70 0C

8. เครื่องสำรองไฟ 850VA สำหรับสำรองกล้องวงจรปิด
8.1 เครื่องสำรองไฟแบบ Line Interactive with stabilizer
8.2 แสดงผลด้วยดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, สำรองไฟ, ใช้งานเกินพิกัด
8.3 สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
8.4 มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ซึ่งเป็นช่องจ่ายไฟฟ้าขาออกที่มีวงจรป้องกันแรงดันไฟเกินไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ 

9.1 สายใยแก้วนำแสง ขนาด ๒๔ core

9.1.1 เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA-568-C.3, Telcordia GR-20CORE, ICEA 640,  ITU G.652D, TIS 2165-2548 และRoHS เป็นอย่างน้อย
9.1.2 สายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารและฝังดินโดยตรงได้
9.1.3 เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวนไม่น้อยกว่า  24 core

9.1.4 มีโครงสร้างเป็นแบบ Multi Loose tube ซึ่ง Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น
9.1.5 มี central Strength Member ทำด้วยวัสดุ High Strength Steel Wire

9.1.6 มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 mm เพื่อป้องกันความชื้น
9.1.7 มี Rip Cord เพื่อช่วยในการปอกสาย
9.1.8 เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm เพื่อป้องกันรังสี UVและและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
9.1.9 มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน 20 เท่า และขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า
9.1.10 สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้งตั้งแต่ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาตั้งแต่ -40°C ถึง 75°C

9.1.11 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย
9.2 สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร
9.2.1 เป็นสาย UTP ชนิด Cat 5E ขนาด 24 AWG
9.2.2 รองรับแบรนวิธ ที่ 350MHz

9.2.3 มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน (PE)

9.2.4 มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดึง
9.2.5 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA-568-C.2 ,ISO/IEC-11801 Class D+ ,IEC 61156-5 ,EN502883-1 เป็นอย่างน้อย
9.3 ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
9.3.1 เป็นตู้ที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด
9.3.2 มีพัดลมระบายอากาศ
9.4 มีชุดป้องกันการลัดวงจร,ไฟกระโชก,ไฟเกิน 
9.4.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร 
9.4.1.1 เป็นชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898

9.4.1.2 เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break

9.4.1.3 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 415V

9.4.1.4 พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน10A

9.4.1.5 พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน6KA

9.4.2 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก
9.4.2.1 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 385V

9.4.2.2 พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน20KA

9.4.2.3 พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน40KA

9.4.2.4 ระดับการป้องกันไฟกระโชก 2.0KV

9.4.2.5 สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -40°C ถึง 80°C

9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ
9.5.1 มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
9.5.2 มีตัวตัดอุณหภูมิ
เงื่อนไขการเสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ มาแสดงให้ครบถ้วน
2. ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดชนิด  IP/Network Cameras ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 450,000 บาทกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
3. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคของระบบงานที่เสนอ ในรูปแบบดังต่อไปนี้
	หัวข้อ
	คุณลักษณะที่กำหนด
	คุณลักษณะที่เสนอ
	เอกสารอ้างอิง (หน้า)

	ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่เสนอ
	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่
เกี่ยวข้อง และทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน


4.  ผู้ขายต้องติดตั้งกล้อง และอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ตามที่กำหนด   จุดติดตั้งอาจ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม   โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของอปท.หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน
5. การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง 
6. การตัดต่อสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง  ปลายสายทุกเส้นที่ ต้นทาง  ปลายทาง  และ จุดตัดต่อ ต้องมี CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจ ง่าย
7. การดำเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง  แม้จะไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร แต่เพื่อให้งานสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนผู้ขายต้องจัดหามาติดตั้งให้เรียบร้อย   โดยจะเรียกร้องและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้
8. ในการดำเนินการของผู้ขายต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกินความจำเป็น กรณีที่การดำเนินงานจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ขายต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบชดให้หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ในความเสียหายทั้งที่พึงจะเกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ขาย  หรือสืบเนื่องมาจากการทำงานของผู้ขาย  ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขหรือ ชดให้โดยเร็ว
10. หลังการดำเนินการของผู้ขาย ผู้ขายต้องปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมและขนย้ายเศษวัสดุรวมทั้งปัดกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
11. ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน   แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้ อปท.มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการมากที่สุด
12. อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
13. ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็น เวลาไม่น้อยกว่า2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
--------------------------------------
