(สำเนาคู่ฉบับ)
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ลูกบาศก์เมตร รถบรรทุก ๖ ล้อขนาดบรรจุ ๖ ลูกบาศก์เมตร 

๑. ชื่อพัสดุ 
      	 รถเก็บขยะขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย

๒. ลักษณะทั่วไป
	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ พวงมาลัยขวา มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก   
 (G.V.W)   ไม่น้อยกว่า  ๖,๕oo   กิโลกรัม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ครบชุด
       ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล็อคได้ทั้งสองข้างสามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ   พร้อมติดตั้งแอร์วิทยุซีดีและฟิล์มกรองแสง
       ตอนท้าย ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็ก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร มีเครื่อง          อัดขยะอยู่ตอนท้ายของตัวถัง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
       - ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
       - มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครอบถ้วนตามกฎจราจรทุกประการ
       - เป็นรถขยะอัดท้าย ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)    ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน   ISO ๙oo๑ : ๒oo๘(มอก.๙oo๑ : ๒๕๕๒)ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและการซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกขยะอัดท้าย   ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๓. ลักษณะของเครื่องยนต์และรถ
          - เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ให้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
 มอก.๒๓๑๕-๒๔๔๑
          - เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
          - มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓o แรงม้า
          - ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า   ๕   เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า  ๑  เกียร์
 	- ระบบคลัชท์แบบแห้งแผ่นเดียว
 	- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)
- ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด
- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์          มาแสดงในวันยื่นซอง 
  
๔. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย
-  ตู้บรรทุกมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร 
-  ตู้บรรทุกมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบอ่างมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ    หนาไม่น้อยกว่า   ๓ มม.   ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนา     ไม่น้อยกว่า ๔ มม. ภายในบรรจุขยะด้านบนเป็นเหล็กแผ่นเรียบ ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมเพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า ๓ แนว คานขวางด้านหลังสุดของตัวตู้ที่ติดกับพื้นให้ทำเป็นกล่อง ด้านบนพื้นตะแกรงเหล็ก    เจาะรูตลอดแนว เพื่อรองรับน้ำเสีย ใต้คายขวางด้านหลังให้เจาะรูใส่ห่อเพื่อระบายน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสียส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.มม.    มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
-๒- / ๕. ชุดอัดขยะ ..
-๒-

5   ชุดอัดขยะมูลฝอย. 
- ตอนท้ายถังมีที่สำหรับรองรับขยะ เมื่อขยะเต็มสามารถบังคับเครื่องอัดขยะเข้าถังได้
  	 - สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ในการผลิตและประกอบขึ้นรูปมีส่วนประกอบ ดังนี้
    	 ๑. ส่วนพื้นรองรับมูลฝอย มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม.
		 ๒. ผนังด้านข้าง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.
		 ๓. ใบอัดขยะมูลฝอย และใบสไลด์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม.
		 ๔. คานเสริมความแข็งแรงต่างๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.
    - การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอย  เป็นแบบรางอู่สไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมี 
รางรองรับการเคลื่อนที่ของใบอัด และใบสไลด์จุดหมุนของใบอัดสามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้รองทำตัวด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม. ทั้ง ๒ ข้าง
    - กระบอกไฮดรอลิคของชุดแผ่นอัดคายมูลฝอยเป็นแบบหลายชั้นทำงานสองทาง                      
(TELESCOPIC DOUBLE ACTING CYLINDER)  โดยมีขนาดของแกนกระบอกช่วงเล็กสุด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม.
    - มีก้อนสไลด์รองรับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE)  ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
    - มีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง สำหรับกันขยะจากภายในตังถังไม่ให้อัดกับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ 
 (SLIDE)
    - ชุดอัดท้ายสามารถปลดล็อคและล็อคได้เพื่อเปิดขึ้นหรือปิดลง
๖. ชุดคายขยะมูลฝอย
    - ติดตั้งอยู่ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย    แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่
น้อยกว่า ๓.๐ มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค แบบหลายชั้นเพื่อทำการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 
   - แผ่นดันขยะมูลฝอย เป็นแบบมีลูกลื่นวิ่งเคลื่อนที่อยู่บนรางด้านล่างหรือด้านข้าง โดยมีแผ่นดันขยะ
มูลฝอยไม่เสียดสีหรือสัมผัสกับตัวผู้บรรจุขยะมูลฝอย
   - แผ่นดันขยะมูลฝอย เมื่อดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใด ๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๗. ระบบไฮดรอลิค
   - การทำงานของระบบไฮดรอลิค ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO)  ,เกียร์ฝาก , ยอยเพลาปั่น 
เพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘ 
(มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒)   ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต   จำหน่ายและบริการซ่อมแซมระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PIO) , เกียร์ฝาก ,ยอยเพลาปั่น ทั้งนี้เพื่อนประโยชน์ทางราชการ   โดยนำหนังสือรำรอง มาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
   - มีคันบังคับการทำงานอยู่ภายในห้องพนักงานขับรถ
   - สามารถผลิตกำลังดันได้สูงสูดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 	- น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบอกโดยผ่ายข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิค
เป็น  ตัวควบคุมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทยได้รับอนุญาตประกอบกิจการ  โรงงาน    (รง๔)    ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน   ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘   มอก.(๙๐๐๑-๒๕๕๒ )ในขอบข่ายออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซ่มข้อต่อ  สายไฮดรอลิคและขุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิคทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

-๓-/ ก้านกระบอก ...

-๓-

 	- ก้านกระบอกโอดรอลิคจะต้องทำการซุบแข็งแบบ Hard Chrome
 	- ถังน้ำมันำไฮดรอลิค มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
 	- ถังน้ำมันไฮดรอลิค มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
  	- ชุดควบคุมการอัดเป็นแบบทำงานกึ่งอัตโนมัติ เมื่อแกนกระบอกไฮดรอลิคเคลื่อนที่สุดจังหวะ จะหยุดทำงานเอง
 	- กระบอกไฮดรอลิค ชุดกระบอกยกท้าย และขุดกระบอกไบอัด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขช
กระบอกไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. ก้านกระบอกไฮดรอลิคมีขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม.ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน   ISO๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม   (มอก.)   ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตาล็อค
พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
          - ชุดกระบอกไฮดรอลิค ชุดใบกวาดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระบอกไม่น้อยกว่า  ๔๐ มม.    กระบอกไฮดรอลิคมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   ๔๐ มม.  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีภาพสูงผลิตจากโรงงาน
ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: - ๒๐๐๘   (มอก.๙๐๐๑  -  ๒๕๕๒ )   และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงอุตสาหกรรม   (มอก.)   ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานและ             หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแสดงในวันยื่นซอง

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
	- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้วย			จำนวน  ๑  ชุด
	- บล็อกถอดล้อพร้อมด้วย				จำนวน  ๑  ชุด
	- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ				จำนวน  ๑  ชุด
	- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน  ๑  ชุด
	- หนังสือคูมือการใช้รถยนต์และการรับบริการ	จำนวน  ๑  ชุด

๙. สีรถยนต์
	- การพ่นสี ตัดรถและตัวถังภายนอกพ่นสี และข้อความต้องการของผู้ซื้อโดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒k
ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งแทนจำหน่วยมาแสดงในวันยื่นซอง
   	- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น 
          - ภายในตัวถังใต้   บังโคลนหน้า    บังโคลนหลังพ่นด้วยบอดี้ชู้ด   หรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๑๐. เงื่อนไขและการรับประกัน
    	-  ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค็ตตาล็อครถยนต์  รูปแบบรถบรรทุกขยะอัดท้ายและหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก)  ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง
	- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มและจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงประการพิจารณา
	- ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้าภายใน  ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา พร้อมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของหน่วยงาน
	- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาในไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

-๔-/ผู้เสนอราคา...

-๔-

       	- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายของรถขยะอัดท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว


						สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์


					 	      ๑๑   เมษายน  ๒๕๕๗







