ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทอนหงส์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 272,850.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน   262,000.บาท  (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)   -          บาท

	ลำดับที่
	รายการ   ขนาด   ลักษณะ
	จำนวน
	ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
	จำนวนเงิน

	1.
	บาร์สะพานโค้ง  1  ตอน  
ขนาดไม่น้อยกว่า  80 X 340 X 170  ซม.
	1
	ชุด
	8,000
	-
	8,000
	-

	2.
	บ้านน้อยสองชั้น  
ขนาดไม่น้อยกว่า   180 X 300 X175  ซม.  
	1
	ชุด
	30,000
	-
	30,000
	-

	3.
	อุปกรณ์เครื่องเล่น ชุดอนุบาล  
ขนาดไม่น้อยกว่า  4 X 7 X3.8 เมตร
	1
	ชุด
	99,000
	-
	99,000
	-

	4.
	ชุดรถไฟโยก 
ขนาดไม่น้อยกว่า  120 X 180 X120  ซม.  
	2
	ชุด
	26,000
	-
	52,000
	-

	5.
	ชุดปืนป่ายเชือกอนุบาล 
ขนาดไม่น้อยกว่า  140 X 200 X140  ซม.  
	1
	ชุด
	15,000
	-
	15,000
	-

	6.
	รูปสัตว์สปริงโยก 4 ตัว  
ขนาดไม่น้อยกว่า  150X250 X60 ซม. 
	2
	ชุด
	15,000
	-
	30,000
	-

	7.
	โกลบอล ขนาดไม่น้อยกว่า  56 X 100 X68  ซม.
	2
	ชุด
	5,000
	-
	10,000
	-

	8.
	บาสเก็ตบอล  ขนาดไม่น้อยกว่า  70 X80 X230  ซม.

	2
	ชุด
	9,000
	-
	18,000
	-


4   
แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
  
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด
5
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
(ลงชื่อ)
…………...…………ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   
    ประธานกรรมการ





      (นางสาวนริศรา  คณะโส)




(ลงชื่อ)
……………....………ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก        

กรรมการ





      (นางสาวนันทวัน  สุดคิด)




(ลงชื่อ)
………………...……ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ     กรรมการ




         (นางปิยมาศ  แคล้วภัย)

1

	รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมติดตั้ง



1.  บาร์สะพานโค้ง 1 ตอน   จำนวน 1 ชุด  
ขนาดเมื่อประกอบ  ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 340 X 170  ซม.  โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่น้อยกว่านี้
·  ใช้สีธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้าง ทำให้ เกิดความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อสัมผัสและสูดดม มีสีสันสดใส  ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม ทนทาน
· ราวสำหรับไต่โค้ง  1  ตอน
· ผลิตจากท่อเหล็กดำ  เหมาะสำหรับกลางแจ้ง   

2.  บ้านน้อยสองชั้น  จำนวน 1 ชุด  

ขนาดเมื่อประกอบขนาดไม่น้อยกว่า  180 X 300 X175  ซม. โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่น้อยกว่านี้
· ใช้สีธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้าง ทำให้  เกิดความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อสัมผัสและสูดดม มีสีสันสดใส  ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม ทนทาน
ตัวบ้านกระดานลื่น ประกอบด้วย 

·  ช่องหน้าต่าง ,รั้วระเบียบ, กระดานลื่น 

-     ตัวสะพานเชื่อมใช้ต่อบ้าน 2 หลัง 

-     ด้านล่างเป็นอุโมงค์ลอด ให้แสงส่องลอดผ่านไปอุโมงค์ด้านล่างได้ 


-     ตกแต่งด้วยพวงมาลัยเรือ  และกล้องดูดาว

-     โต๊ะพับและเก้าอี้  2  ตัว

-     ติดตั้งด้วยระบบน็อคดาวน์ ไม่ใช้น็อตสกรู 

-     ผลิตจากพลาสติก LLDPE (Linear Low Density Polyethlene) ชนิด Food Grade  พลาสติกมีความแข็งแรงทนทานรับรองแรงกระแทกได้ดี  ใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม
-     มีหนังสือรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น  (ประเภท 1-4)  ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  จากโรงงานผู้ผลิตหรือนำเข้า  พร้อมรายละเอียดแนบท้ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ประเภท 1-4 
3.  อุปกรณ์เครื่องเล่น ชุดอนุบาล  จำนวน 1 ชุด  
ขนาดเมื่อประกอบขนาดไม่น้อยกว่า4 X 7 X3.8 เมตร. โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่น้อยกว่านี้
ใช้สีธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้าง ทำให้  
เกิดความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อสัมผัสและสูดดม มีสีสันสดใส  ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม ทนทาน  มีความแข็งแรงทนทาน ไม่สั่นหรือโยกคลอน
·  โครงสร้าง เหล็กท่อกลมขนาดใหญ่  เส้นผ่านศูนย์กลาง  4  นิ้ว  แผงกันเหล็กใช้เหล็กขนาดอย่างต่ำ  
1  นิ้ว  อย่างหนาอย่างดี
2
	รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมติดตั้ง



· การทำสี พ่นสีเคลือบกันสนิม  2  รอบ และนำไปพ่นและอบสีโพลี่เอสเทอร์  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถปกป้องพื้นผิวในสภาพอากาศต่าง ๆได้เป็นอย่างดี  ทนแดดทนฝน  ทนสภาพอากาศ  มีความเงางามทนทาน  และสีสดใส ทนต่อแสงยูวีได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ขูดลอกง่าย  
·  พลาสติกผลอติจากพสาสติกโพลีเอธิลีน  เกรดเอ  ซึ่งมีความปลอดภัยและสีพลาสจากสารพิษเจือปน
· แผ่นพื้นเหล็กอบและเคลือบสีโพลีเอสเทอร์ เป็นแผ่นเหล็ก มีช่องระบายอากาศเป็นระยะๆเพื่อป้องกัน
น้ำขัง
· หลังคาโพลิเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปไร้รอยต่อ  เกรดA
4.  ชุดรถไฟโยก    จำนวน 2 ชุด  
ขนาดเมื่อประกอบขนาดไม่น้อยกว่า   120 X 180 X120  ซม.  โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วน
ไม่น้อยกว่านี้
·  ใช้สีธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้าง ทำให้ เกิดความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อสัมผัสและสูดดม มีสีสันสดใส  ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม ทนทาน
· โครงสร้างเหล็กทาสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีน้ำมันอย่างดี
· โครงสร้างตัวโครงรถไฟผลิตจากเหล็กท่อดำ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 หุน
· ตัวรถไฟประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 6  หุน
· พื้นรองด้วยเหล้กแบนขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ปูทับด้วยแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
· ตัวหัวอุโมงค์รถไฟทำด้วยพสาสติกโพลีเอธีลีน  
5.  ชุดปืนป่ายเชือกอนุบาล จำนวน 1 ชุด  
ขนาดเมื่อประกอบขนาดไม่น้อยกว่า   140 X 200 X140  ซม.  โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วน
ไม่น้อยกว่านี้
·   ใช้สีธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้าง ทำให้  เกิดความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อสัมผัสและสูดดม มีสีสันสดใส  ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม ทนทาน
-  เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก
-  ตัวเสาปีนป่ายทำด้วยเหล็กเป็นรูปตัว A  จำนวน  2  ต้น
-  มีเชือกมะลิลา  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10  มิลลิเมตร  ถักทั้งสองด้าน
6.  รูปสัตว์สปริงโยก 4 ตัว  จำนวน 2 ชุด  
ขนาดเมื่อประกอบขนาดไม่น้อยกว่า    150X250 X60 ซม. โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วน
ไม่น้อยกว่านี้  ใช้สีธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้าง ทำให้  เกิดความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อสัมผัสและสูดดม มีสีสันสดใส  ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม ทนทาน  

มีความแข็งแรงทนทาน 
·  สปริงโยกแบบถ่วงน้ำหนัก  ก้นไม่กระแทกพื้น  สปริงโยกทั้ง  2  ฝั่ง  ฝั่งละ  2  ตัว  
·  เล่นได้ครั้งละ  4  ที่นั่ง  เป็นรูปสัตว์สีสันสวยงาม
3

	

	รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมติดตั้ง



7.  โกฟุตบอล  จำนวน 2 ชุด  
ขนาดเมื่อประกอบขนาดไม่น้อยกว่า    56 X 100 X68  ซม.   โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วน
ไม่น้อยกว่านี้  ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก 
·  โครงสร้างหลักทำจากพลาสติก  หนาแข็งแรงทนทาน  ประกอบด้วยผนังโกบอล มีลวดลายตาข่ายบนผนังทั้ง 2  ด้าน  หล่อขึ้นรูปด้วยพลาสติกทั้งชิ้น  ไม่มีรอยเชื่อมต่อ  
· คานโกลฟุตบอล ทำจากท่อพลาสติก  ตาข่ายทำจากตาข่ายเย็บกับผ้าเพื่อใช้ในการสอดร้อยคานโกลฟุตบอลเป่าลมทำจากยาง  พิมพ์ลายฟุตบอล
· มีหนังสือรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น  (ประเภท 1-4)  ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  จากโรงงานผู้ผลิตหรือนำเข้า  พร้อมรายละเอียดแนบท้ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ประเภท 1-4 
 
8.  บาสเก็ตบอล  จำนวน 2 ชุด  
ขนาดเมื่อประกอบ ขนาดไม่น้อยกว่า  70 X80 X230  ซม.โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่
น้อยกว่านี้  
· ผลิตจากพลาสติก  ที่มีความทนทานแข็งแรง  เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้ง
· แป้นบาสเหมาะสำหรับกิจกรรมกลุ่ม  ปรับระดับความสูงได้  มีช่องเปิดให้สามารถใส่ทรายหรือน้ำ
เพื่อถ่วงน้ำหนักกันล้ม
· มีหนังสือรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น  (ประเภท 1-4)  ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  จากโรงงานผู้ผลิตหรือนำเข้า  พร้อมรายละเอียดแนบท้ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ประเภท 1-4
(ลงชื่อ)
…………...…………ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   
    ประธานกรรมการ





      (นางสาวนริศรา  คณะโส)




(ลงชื่อ)
……………....………ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก        

กรรมการ





      (นางสาวนันทวัน  สุดคิด)




(ลงชื่อ)
………………...……ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ     กรรมการ




         (นางปิยมาศ  แคล้วภัย)

