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   คู่ฉบับ
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา   จำนวน   8   รายการ    
หมู่  ๒  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

----------------------------------------



เทศบาลตำบลทอนหงส์  ตำบลทอนหงส์   อำเภอพรหมคีรี    จังหวัดนครศรีธรรมราช      มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา   จำนวน   8   รายการ    (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
เป็นจำนวนเงิน  189,400.-บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้               



ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน

ของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล
ทอนหงส์ ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  ราคาอย่างเป็นธรรม

ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่วันที่  10  กันยายน  ๒๕๕7   ถึงวันที่  22  กันยายน  ๒๕๕7
ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่  กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน    สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์      และในวันที่    23  กันยายน  ๒๕๕7   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และวันที่  24  กันยายน  ๒๕๕7  ระหว่างเวลา  ๐๙.3๐น.  ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา    ได้ที่ศูนย์รับและเปิดซองสอบราคา        (ห้องท้องถิ่นอำเภอ)         ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                     กำหนดเปิดซองสอบราคา



กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   25  กันยายน  ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๓๐ น.   เป็นต้นไป
จนแล้วเสร็จ  ณ  ศูนย์รับและเปิดซองสอบราคา  (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช



ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด  


ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด ซื้อเอกสารสอบราคา ด้วยตนเอง หรือซื้อเอกสารสอบราคาทางไปรษณีย์ ในราคาชุดละ   500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)    ได้ที่  กองคลัง     สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์  ตั้งแต่วันที่  10  กันยายน  ๒๕๕7   ถึงวันที่  23  กันยายน  ๒๕๕7    ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐  น.   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๕๓๙-๔๒๐๘   ต่อ  ๑๒    โทรสาร  ๐-๗๕๓๙-๔๐๐๓  



ประกาศ  ณ  วันที่   10    เดือน กันยายน     พ.ศ. ๒๕๕7








   อมร  แคล้วภัย







          (นายอมร   แคล้วภัย) 






               นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ 
รายละเอียดครุภัณฑ์กีฬาแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ตามประกาศลงวันที่  10  กันยายน  2557
1.  เครื่องบริหารไหล่และขา  
1.  โครงสร้างฐานเครื่องออกกำลังกาย ขนาด  68 x 107  ใช้วัสดุท่อกลม
ขนาดพร้อมเหล็กตัวยู  ขนาด 3 นิ้ว x 98  ซม.



2.  สะพานเหยียบสำหรับบริหารขาคู่  ใช้วัสดุเหล็กตัวยูขนาด 3 นิ้ว x 96 ซม.



3.  แขนสำหรับรับน้ำหนัก ขนาด 58  ซม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาด 1 นิ้ว x 50 ซม. 
ชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน



4.  แขนมือจับขนาด  1 นิ้ว x 59 ซม. ใช้วัสุดป้องกันสนิมภายนอกและภายใน



5.  ความสูงของแท่น 76 ซม. ความสูงของมือจับรวมแท่น  136  ซม.



7.  วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ำกว่า  2.3 mm.



8.  พ่นสีป้องกันสนิม  พร้อมอบความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ  
น้ำหนักรวม  49  กก.  รับประกัน 1 ปี
2.  เครื่องบริหารหัวเข่า  




1.  โครงสร้างฐานของเครื่องขนาด 2 นิ้ว x 65 ซม. ใช้เหล็กท่อกลม ขนาด 2 นิ้ว




2.  ความสูงของเครื่อง 109 ซม. เบาะนั่งสูง 65 ซม.




3.  ความยาวของเครื่อง 143 ซม. ใช้เหล็ก C ขนาด 5 นิ้ว หนา 3 mm.





4.  ฐานแท่นมือจับท่อทรงกลมขนาด 2 นิ้ว ชุบป้องกันสนิมทั้งภายนอกและภายใน




5.  มือจับขนาด 1 นิ้ว x 55 ซม. ใช้ท่อทรงกลมชุบภายนอกและภายใน




6.  เบาะใช้ไม้หนาเสริมด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม




7.  ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า 2.3 mm. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอก 50 %





8.  ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็ม
ของเหงื่อ   น้ำหนักรวม 37 กก.  รับประกัน 1 ปี
3.  เครื่องแก้ปวดข้อเข่า 




1.  โครงสร้างเครื่องกว้าง  65 ซม. ใช้ท่อทรงกลมขนาด 2 นิ้ว




2.  ฐานเครื่องยาว 100 ซม. ใช้ท่อกลม ขนาด 2 นิ้ว  พร้อมเหล็กรางน้ำตัวยู 90 ซม.




3.  ฐานทรงเครื่องใช้ท่อกันสนิม  ชุบภายนอกและภายใน  ขนาด  2 นิ้ว
นายอมร  แคล้วภัย)

 นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์
2
รายละเอียดครุภัณฑ์กีฬาแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ตามประกาศลงวันที่  10  กันยายน  2557




4.  แขนตัว T สำหรับวัดข้อเข่า ใช้ท่อกันสนิมชุบภายนอกและภายใน 
ขนาด 3 นิ้ว x  50 ซม.




5.  เบาะความสูง   55 ซม.  พนักพิงของเครื่องขนาด 10 นิ้ว x 23 นิ้ว




6.  เบาะใช้ไม้หนา เสริมฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม




7.  มือจับขนาด  1 นิ้ว x 73 ซม.  เหล็กท่อกันสนิมชุบภายนอกและภายใน




8.  ใช้พ่นสีป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ




9.  ใช้เหล็กความหนาไม่ต่ำกว่า   2.3 mm.น้ำหนักเครื่องรวม 32 กก.รับประกัน 1 ปี




4  เครื่องบริหารข้อสะโพก  




 1.โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง  65  ซม. X  94  ซม.  ใช้เหล็กทรงกลม
ขนาด  2  นิ้ว x 65  ซม.  พร้อมเหล็กตัวยูหนา  ขนาด  85  ซม.




2.เสาหน้าเครื่องสูง 105 ซม. ใช้ท่อกันสนิมชุบภายนอกและภายใน




3.มือจับบริหารไหล่ขนาด 1 นิ้ว x 100 ซม.




4.จานหรือแท่นรองรับข้อเท้าใช้เหล็กหนา ขนาด 3/8 x 35  ซม.




5.เหล็กอุปกรณ์ที่ใช้ความหนา  ไม่ต่ำกว่า 2.3 mm.ป้องกันสนิททั้งเครื่อง 80 %




6.สีพ่นป้องกันสนิม  อบด้วยความร้อนป้องกันความเค็มของเหงื่อ  น้ำหนักรวม  
26  กก.  รับประกัน  1  ปี
5  เครื่องบริหารข้อเข่า  




1.  โครงสร้างฐานเครื่องขนาด  65 ซม. X 106  ซม.  ยาว 103  ซม.  
ใช้เหล็กทรงกลม ขนาด 2  นิ้ว  และเหล็กตัวยู ขนาด 3 นิ้ว x 95  ซม.





2.  แท่นเบาะสูง  60 ซม. ใช้เหล็กท่อทรงกลมขนาด 2 นิ้ว x 95 ซม.




3.  ระบบมู่เล่ย์สมดุล ขนาด 2 นิ้ว x  37 ซม.  ระบบสายพานขับล้อ 4 นิ้ว x 12 นิ้ว




4.  ปรับหนักเบาได้  โดยแผ่นเบรก




5.  บันไดเหล็กขนาด  3  นิ้ว x  12 ซม.  ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก




6.  เบาะใช้ไม้หนาเสริมไม้หนา  หุ้มด้วยหนังเทียมพนักพิง 10 นิ้ว x 45  ซม. 
และเบาะนั่ง 10  นิ้ว x 40  ซม.




7.  สีพ่นป้องกันสนิม  พร้อมอบความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ




8.  ใช้เหล็กโครงสร้างไม่ต่ำกว่า 2.3 mm.  ป้องกันสนิม 80 %  น้ำหนักรวม 
56.5 กก.  รับประกัน  1  ปี
นายอมร  แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์
3
รายละเอียดครุภัณฑ์กีฬาแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ตามประกาศลงวันที่  10  กันยายน  2557
6.  เครื่องออกกำลังข้อเข่า  




1.  โครงสร้างฐานเครื่องขนาด  65 x 100  ซม. ใช้วัสดุท่อทรงกลม ขนาด 2 นิ้ว
และเหล็กตัวยู  3  นิ้ว x 95  ซม.




2.  ความสูงไม่เกิน  132  ซม.




3.  ปรับหนักและเบาได้




4.  บันไดเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว  ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ำหนัก




5.  เบาะนั่งทรงตรง ขนาด 10 นิ้ว x 12  นิ้ว  เสาเบาะท่อชุบภายนอกและ
ภายในป้องกัน ขนาด 2  นิ้ว x 80 ซม.




6.  เบาะนั่งใช้ไม้หนา 1 นิ้ว x 10 นิ้ว x 12 นิ้ว  เสริมด้วยฟองน้ำและหุ้ม
ด้วยหนังเทียม




7.  ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า 2.3 mm. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง 90 %





8.  ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อน้ำหนักรวม  54.5  กก.  รับประกัน  1  ปี
7.  เครื่องบริหารหลังข้อสะโพกและไหล่แบบไร้สปริง   




1.  โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง  65 x 105 ซม.ยาว  105  ซม. ใช้เหล็กท่าทรงกลม  ขนาด  2 นิ้ว x 65  ซม.




2.  แท่นรองเบาะทรงแหลมใช้เหล็กตัวยู  ขนาด 3 นิ้ว x 52  ซม.




3.  แท่นรองเบาะใช้ท่อทรงกลม  ขนาด  2 นิ้ว x 74  ซม.  ชุบภายนอกและภายในป้องกันสนิม




4.  แท่นรองเท้าและคันโยก  ขนาด 2 นิ้ว x 50  ซม.  ใช้ท่อทรงกลมขนาด  
2  นิ้ว  ชุบภายนอกและภายในป้องกันสนิม




5.  มือจับสำหรับออกกำลัง  ขนาด 1 นิ้ว x 60  ซม.  ใช้ท่อชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน  ใช้เหล็กโครงสร้างป้องกันสนิม  80 %





6.  เบาะนั่ง  ขนาด  8 นิ้ว x 45  ซม.  ใช้ไม้หนาเสริมด้วยฟองน้ำและหุ้ม
ด้วยหนังเทียม 




7.  เหล็กที่ใช้โครงสร้างความหนาไม่ต่ำกว่า  2.3  mm.





8.  พ่นสีป้องกันสนิมด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ  น้ำหนักรวม  31.5  กก.  รับประกัน  1  ปี
นายอมร  แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์
4
รายละเอียดครุภัณฑ์กีฬาแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ตามประกาศลงวันที่  10  กันยายน  2557
8.  ลู่วิ่งอเนกประสงค์   




1.โครงสร้างฐานเครื่อง  วัสดุที่ใช้เหล็กตัวยู ขนาด  3 นิ้ว x 130  ซม.




2.ระบบมู่เลย์ถ่วงสมดุล  แบบสายพานร่อง  คู่  ขนาด  12  นิ้ว  และ  4  นิ้ว  
ลูกถ่วงสมดุล  ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก  NO.6304  NSK




3.เสาหน้าฐานเครื่องขนาด  3  นิ้ว  วัสดุที่ใช้ท่อทรงกลมชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน




4.แท่นสำหรับเหยียบวิ่ง  ขนาด  6 นิ้ว x 38  ซม.  ใช้วัสดุท่อแบน  
ขนาด  2  นิ้ว x 1  นิ้ว  พร้อมแผ่นลูกฟูก




5.มือจับโยกออกกำลังแขนใช้วัสดุ  ขนาด  1  นิ้ว  ความสูงจากพื้น  144  
พื้นใช้ท่อทรงกลมชุบภายนอกและภายใน




6.ระบบสายพานคู่  ลูกปืนรับน้ำหนัก  16  ตับ




7.วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ำกว่า  2.3  mm.





8.พ่นสีป้องกันสนิม  พร้อมอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ  น้ำหนักรวม  80  กก.  รับประกัน  1  ปี
นายอมร  แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์
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