ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  ชุดหอคอยเกนติ้ง  พร้อมติดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
----------------------------------------

เทศบาลตำบลทอนหงส์  ตำบลทอนหงส์   อำเภอพรหมคีรี    จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  จำนวน  1  รายการ  ชุดหอคอยเกนติ้ง     ลักษณะเป็นหอคอยที่มีขนาดใหญ่ทำด้วยแผ่นพื้น    6   เหลี่ยม  ทำให้เครื่องเล่นมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง  มีบันไดต่างระดับที่ลงตัว ช่วยเพิ่มทักษะ  ความสนุกสนาน    และคล่องตัวให้กับเด็ก ๆ   ขนาดไม่น้อยกว่า  6.00  X 7.00 X   3.80   เมตร  ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้   เป็นจำนวนเงิน  200,000.บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้               




ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4     ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล
ทอนหงส์ ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  ราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

     
5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


กำหนดยื่นซองสอบราคา 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  10 ถึงวันที่ 21,23  กันยายน  ๒๕๕8  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่   กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน   สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์  ในวันที่  22   กันยายน    ๒๕๕8  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคาที่ศูนย์รับและเปิดซองสอบราคา    (ห้องท้องถิ่นอำเภอ)    ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กำหนดเปิดซองสอบราคา



กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  24 กันยายน  ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๓๐ น.   เป็นต้นไป
จนแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รับและเปิดซองสอบราคา  (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2/ผู้สนใจติดต่อ…
2


ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด  

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด ซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเอง     หรือซื้อเอกสารสอบราคาทางไปรษณีย์ ในราคาโครงการละ    1,0๐๐.-  บาท     (หนึ่งพันบาทถ้วน)       ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์     ตั้งแต่วันที่   10   กันยายน   ๒๕๕8  ถึงวันที่    23   กันยายน   ๒๕๕8   ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.    ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๕๓๙-๔๒๐๘   ต่อ  ๑๒   โทรสาร  
๐-๗๕๓๙-๔๐๐๓  และ เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และ www.thonhongcity.go.th 



ประกาศ  ณ  วันที่    10    เดือน   กันยายน     พ.ศ. ๒๕๕8
(นายอมร  แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์
สำเนาคู่ฉบับ
1
	เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

	รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  ชุดหอคอยเกนติ้ง  พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศสอบราคา  ลงวันที่  10  กันยายน  2558



1.  เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  ชุดหอคอยเกนติ้ง  ลักษณะเป็นหอคอยที่มีขนาดใหญ่ด้วยทำด้วยแผ่นพื้น    6   เหลี่ยม  ทำให้เครื่องเล่นมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง  มีบันไดต่างระดับที่ลงตัว  ช่วยเพิ่มทักษะ  ความสนุกสนานและคล่องตัวให้กับเด็ก ๆ  ขนาดไม่น้อยกว่า  6.00  X 7.00 X 3.80  เมตร  โดยมีคุณลักษณะหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่น้อยกว่านี้
·  ใช้สีธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ส่วนประกอบทุกชิ้นปลอดภัยสำหรับเด็ก สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้าง ทำให้ เกิดความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อสัมผัสและสูดดม มีสีสันสดใส  ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม ทนทาน
· โครงสร้างเสา  ใช้ท่อเหล็กกลม  ขนาด  4 นิ้ว  หนา  3.2 มิลลิเมตร  
· แผ่นพื้น ขึ้นรูปด้วยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม  ขนาด 2 นิ้วX 2 นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ปูด้วยเหล็กแผ่นตะแกรงรู หนา  3.0 มิลลิเมตรมิลลิเมตร  ขั้นบันได้  ใช้เหล็กตะแกรงรู หนา  3  มิลลิเมตร   พับเป็นขั้นบันได

·  โครงสร้างรั้วใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว ,3/4 นิ้ว   หนา  2.0  มิลลิเมตร   คานชิงช้า และเสาชิงช้า 
ใช้ท่อเหล็กกกลม  ขนาด  4  นิ้ว   หนา  3.0  มิลลิเมตร    สะพานแขวนเดินทรงตัว  ผลิตจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด  11/2  นิ้วX3  นิ้ว หนา  2.5 มิลลิเมตร  ราวจับสะพานแขวนเดินทรงตัว  ใช้ท่อเล็กกลม ขนาด  1 ½ นิ้ว  หนา 2.0  มิลลิเมตร   ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก พ่นอบด้วยสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง  (สีสำหรับภายนอก)  ไร้สารตะกั่ว  เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง และไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
· หลังคา  รูปทรง 6  เหลี่ยม   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า  2.70 เมตรXสูง  1.20   เมตร 
ผนังกันตกรูปท้อฟฟี่ สามารถหมุนได้  ช่วยเพิ่มทักษะให้กับเด็ก
· ท่อลอดคู่ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.75X1.00X0.80 เมตร
· กระดานลื่นคู่  ขนาด  1.00X1.90X0.24  เมตร
· ต้นไม้จำลองจำนวน  3  ชุด สำหรับตกแต่งเสาชิงช้า  และเสาทางขึ้นบันได เบาะชิงช้าขนาด   ไม่น้อยกว่า   0.19X0.40X0.04  เมตร

· ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก ใช้พลาสติกชนิด pe ( lld pe) food  เกรด คุณสมบัติทนต่อแสงยูวี และทุกสภาพอากาศไร้สารปรอท  ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
 (นายอมร  แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์
